[01]

Begehbare Lichtschachtabdeckung

[01.01]

Begehbare Lichtschachtverglasung SKYFLOOR BL – Der Individuelle

Taghell GmbH

SKYFLOOR „Der Individuelle“ (rechteckig)

Maßangefertigte Lichtschachtabdeckung aus

Lüftungsrahmen (Edelstahl gebürstet) und integrierter, begehbarer Verglasung.

Verbundsicherheitsglas extraweiß, Glasauflage 35mm, nach DIN

Verglasung werkseitig in Lüftungsrahmen eingeglast mit umlaufender

Versiegelung. Schutzverpackt für Baustelle mdf

Zargenhöhe netto ….. cm

Anzahl der Glasteilungen …

Anzahl Gläser ….

Anschluss an Lichtschacht: …….

Begehbar gemäss DIN 18008-5,

Außenmaß Lüftungsabdeckung in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Außenmaß begehbare Verglasung in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.01]

Rutschhemmung gestreift

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.02]

Rutschhemmung gepunktet

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung, für maximalen Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.03]

Rutschhemmung vollflächig

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R11

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.04]

Keramikstreifen

Taghell GmbH

Integrierter, schwarzer Keramikstreifen zur Abdeckung der umlaufenden Lagerbänder

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................