[01]

Begehbare Bodenverglasung isoliert Standard

[01.01]

Begehbare Isolierverglasung SKYFLOOR BF – Der Runde

Taghell GmbH

Begehbares Bodenglas gem. DIN 18008-5 mit umfassend

sichtbarer Edelstahleinfassung (3mm).

Verbundsicherheitsglas extraweiß

werkseitig in Zarge eingeglast mit umlaufender

Versiegelung. Schutzverpackt für Baustelle durch mdf

Innenrahmen Stahl pulverbeschichtet weiß matt

Zargenhöhe netto ….. cm

Standard Float, Ug = 1.1 W/(m2K/vertikal)

Anschluss entsprechend Einbauempfehlung Taghell

Außenmaß in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Deckenaussparungsmaß in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.01]

Rutschhemmung gestreift

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.02]

Rutschhemmung gepunktet

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung, für maximalen Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.03]

Rutschhemmung vollflächig

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig , zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R11

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.04]

Innenrahmen Stahl pulverbeschichtet

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens pulverbeschichtet,

RAL-Ton: ….

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

 [01.01.05]

3-fach Wärmeverglasung

Taghell GmbH

Ausführung des begehbaren Glases mit Dreifach-Isolierpaket.

Ug = 0.5W/(m2K/vertikal)

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.06]

Dämmrahmen zum Höhenausgleich/Warmdach

Taghell GmbH

Maßangefertigter Dämmrahmen aus geschlossenzelligen Hartschaum,

zur vollflächigen Lastenaufnahme, innen rund maßangefertigt entspr. SKYFLOOR,

Außenmaß quadratisch nach Außenmaß Anschlusslasche.

Einbau entsprechend Empfehlung Taghell, Verschraubung vorbereitet.

Höhe: …mm

Gefälle: ….%

Ug = 0.5W/(m2K/vertikal) ; Druckfestigkeit: 3,2 N/mm²

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

 [01.01.07]

Profilerhöhung Umkehrdach

Taghell GmbH

Stärkerer Aufbau des gedämmten Rahmens zum Einsatz in Umkehrdach.

Individuelle Höhe: Skyfloor …….mm, Dämmrahmen……mm

Innenrahmen Edelstahl gebürstet (Kann auch um Zusatz pulverbeschichtet ergänzt werden)

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................