[01]

Begehbare Brandschutzverglasung

[01.01]

Begehbare Brandschutzverglasung SKYFLOOR BS – Der Eckige

Taghell GmbH

Begehbares und brandfestes Bodenglas (F30/90)

mit umfassend sichtbarer Edelstahleinfassung (3mm).

Verbundsicherheitsglas extraweiß

werkseitig in Zarge eingeglast mit umlaufender

Versiegelung. Schutzverpackt für Baustelle

Innenrahmen Edelstahl gebürstet

Zargenhöhe netto ….. cm

Anzahl der Glasteilungen …

Anzahl Gläser ….

Anschluss an angrenzende Bauteile: …….

Begehbar gemäss DIN 18008-5,

Außenmaß in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Deckenaussparungsmaß in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.01]

Rutschhemmung gestreift

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.02]

Rutschhemmung gepunktet

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung, für maximalen Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.03]

Rutschhemmung vollflächig

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R11

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.04]

Innenrahmen pulverbeschichtet

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens nach Angabe Kunde. RAL-Ton: …………….

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.05]

Fassadenanschluss

Taghell GmbH

Ausführung des Außenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl mit integriertem Anschluss an Fassade. Höhe: …

Menge in Lfm: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.06]

Gutachterliche Stellungnahme

Taghell GmbH

Individuell ausgestellte gutachterliche Stellungnahme zur Einreichung bei ZiE

GP: ..................................

[01.01.07]

Ausführung Isolierverglast

Taghell GmbH

2-fach Isolierverglasung mit Ug-Wert 1.1W/m2K sowie wärmegedämmter Rahmen zur Vermeidung von Kondensatbildung bei größeren Temperaturunterschieden

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.08]

Profilerhöhung Umkehrdach

Taghell GmbH

Stärkerer Aufbau des gedämmten Rahmens zum Einsatz in Umkehrdach.

Individuelle Höhe: Skyfloor (mind. 130mm)…….mm, Dämmrahmen……mm

Innenrahmen weißes PVC (Kann auch um Zusatz Edelstahl ergänzt werden)

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.09]

Innenrahmen Edelstahl

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................