[01]

Begehbare Brandschutzverglasung

[01.01]

Begehbare Brandschutzverglasung SKYFLOOR BS – Der Quadratische

Taghell GmbH

Begehbares und brandfestes Bodenglas (F90)

mit umfassend sichtbarer Edelstahleinfassung (3mm).

Verbundsicherheitsglas extraweiß

werkseitig in Zarge eingeglast mit umlaufender

Versiegelung. Schutzverpackt für Baustelle mdf

Innenrahmen Edelstahl gebürstet

Zargenhöhe netto ….. cm

Anzahl der Glasteilungen …

Anzahl Gläser ….

Anschluss an angrenzende Bauteile: …….

Begrenzt betretbar für Wartungszwecke gemäss DIN 18008-6,

Außenmaß in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Deckenaussparungsmaß in cm: \_\_\_ x\_\_\_ cm

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.01]

Rutschhemmung gestreift

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.02]

Rutschhemmung gepunktet

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung, für maximalen Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R09

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.03]

Rutschhemmung vollflächig

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand BFU geprüft: DIN 51130: R11

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.04]

Innenrahmen pulverbeschichtet

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens nach Angabe Kunde. RAL-Ton: …………….

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

 [01.01.05]

Fassadenanschluss

Taghell GmbH

Ausführung des Außenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl mit integriertem Anschluss an Fassade. Höhe: …

Menge in Lfm: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

[01.01.06]

Gutachterliche Stellungnahme

Taghell GmbH

Individuell ausgestellte gutachterliche Stellungnahme zur Einreichung bei ZiE

 GP: ..................................

[01.01.07]

Ausführung Isolierverglast

Taghell GmbH

2-fach Isolierverglasung mit Ug-Wert 1.1W/m2K sowie wärmegedämmter Rahmen zur Vermeidung von Kondensatbildung bei größeren Temperaturunterschieden

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

 [01.01.08]

Profilerhöhung Umkehrdach

Taghell GmbH

Stärkerer Aufbau des gedämmten Rahmens zum Einsatz in Umkehrdach.

Individuelle Höhe: Skyfloor (mind. 130mm)…….mm, Dämmrahmen……mm

Innenrahmen weißes PVC (Kann auch um Zusatz Edelstahl ergänzt werden)

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................

 [01.01.09]

Innenrahmen Edelstahl

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl

Menge in Stck: ................................ EP: .................................. GP: ..................................